**附件1：报名表**

**报名表**

**项目名称：山东省第二康复医院沿街房餐厅修缮改造项目**

**项目编号：SEK2024010**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **联系人** |  |
| **联系方式** |  |
| **邮箱** |  |
| **地址** |  |

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件2：响应文件要求**

**内容要求**

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.报价单（见附件4）

3.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

4.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

5.供应商认为应当提供的其他材料（根据评分标准编制）。

**附件3：工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  | 装修部分 |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:内墙面2.腻子种类:腻子两遍3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 345 |
| 2 | 石膏板封及饰面墙板洞口封堵1.龙骨材料种类、规格、中距:75＃轻钢龙骨满足使用要求2.基层材料种类、规格:石膏板 | m2 | 8 |
| 3 | 吊顶天棚：PVC吊顶1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:PVC板 | m2 | 29.7 |
| 4 | 块料楼地面1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;2.素水泥砂浆一道;3.面砖规格:800\*800地砖 4.含瓷砖美缝不单列 | m2 | 61 |
| 5 | 块料楼墙面1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;2.素水泥砂浆一道;3.面砖规格:300\*600/400\*800地砖 4.含瓷砖美缝不单列 | m2 | 20 |
| 6 | 吊顶天棚：矿棉板吊顶子1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨2.面层材料品种、规格:600\*600矿棉板 | m2 | 61 |
| 7 | 木质门带套1.门扇类型、规格:成品套装木门2.备注:门套综合考虑报价中，含购买、运输、安装、预埋件、五金，等工作内容 | 樘 | 4 |
| 8 | 抹灰面油漆1.基层类型:踢脚线刷漆2.刮腻子遍数:腻子打磨找平3.油漆品种、刷漆遍数:踢脚线油漆粉刷 | m | 12 |
| 9 | 全玻自由门1.规格:无框玻璃自由门2.材料规格：采用10㎜钢化玻璃3.说明:含购买、运输、安装、预埋件、五金配件等所有工作内容，满足施工验收规范的要求 | m2 | 4 |
| 10 | 原混凝土洞口修补1.基层类型:原混凝土洞口修补2.抹灰厚度、材料种类:植筋、C30混凝土浇筑、含模板 | m2 | 1.04 |
| 11 | 轻钢龙骨石膏板封门上梁1.龙骨材料种类、规格、中距:75＃轻钢龙骨满足使用要求2.基层材料种类、规格:石膏板3.含乳胶漆粉刷不单列 | m2 | 0.5 |
| 12 | 螺纹阀门1.类型:水嘴安装2.规格、压力等级:DN203.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6 |
| 13 | 给、排水附(配)件1.材质:不锈钢2.型号、规格:不锈钢地漏 | 个 | 2 |
| 14 | 原地面破损瓷砖拆除1.人工拆除地面瓷砖面层及水泥砂浆结合层2.建筑垃圾清理装车综合考虑 | m2 | 61 |
| 15 | 木门窗拆除1.原木门拆除2.拆除后建筑垃圾集中堆放清运 | 樘 | 1 |
| 16 | 天棚面龙骨及饰面拆除1.部位:600\*600矿棉板顶子拆除2.工作内容:拆除龙骨、面层, 废渣废料清理归堆清运 | m2 | 32 |
| 17 | 金属（塑钢、断桥）窗1.窗代号及洞口尺寸:55系列断桥铝合金推拉窗2.采用5㎜+12㎜+5㎜中空玻理3.说明:含购买、运输、安装、预埋件、五金配件等所有工作内容，满足施工验收规范的要求 | m2 | 9.22 |
| 18 | 洞口加固 1.10＃工字钢 2.植筋螺栓 3.型材进行防腐处理 | 米 | 2.1 |
| 19 | 砖切体（门口台阶改造）1. 砌筑材料：煤矸石烧结砖240\*115\*53
2. 砂浆：1:2.5水泥砂浆
3. 抹灰：2㎝厚1:2水泥砂浆磨平哑光
 | 立方 | 0.39 |
|  | 安装部分 |  |  |
| 20 | 配电箱1.名称:室内总配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱1.名称:室内二级配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 1 |
| 22 | 配电箱1.名称：室内电锅配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 5 |
| 23 | 配电箱1.名称：空调终端配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 3 |
| 24 | 电力电缆1.型号、规格:WDZCYJV22 4\*70+502.敷设方式:穿管敷设3.备注:含电缆头制安 | m | 15 |
| 25 | 普通灯具1.名称:LED平板灯600\*6002.安装方式:吸顶安装 | 套 | 10 |
| 26 | 普通灯具1.名称:LED吸顶灯2.型号规格：30W3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 3 |
| 27 | 普通灯具1.名称:轨道射灯2.型号规格：30W3.安装方式:含轨道安装不单列 | 套 | 8 |
| 28 | 配线1.名称:铜芯线2.型号:BV6mm23.配线部位:管内穿线 | m | 160 |
| 29 | 配线1.名称:铜芯线2.型号:BV4 mm23.配线部位:管内穿线 | m | 230 |
| 30 | 配线1.名称:铜芯线2.型号:BV2.5 mm23.配线部位:管内穿线 | m | 210 |
| 31 | 插座1.名称:五孔插座2.规格:250V/10A3.安装方式:暗装 | 个 | 17 |
| 32 | 照明开关1.名称:单联单控2.规格:250V/10A3.安装方式:暗装 | 个 | 7 |
| 33 | 塑料管1.安装部位:室内2.介质:自来水3.材质、规格:(PP-R)管De204.连接形式:热熔连接 | m | 15 |
| 34 | 配管1.名称:穿线管2.规格:PVC203.配置形式:暗敷 | m | 60 |
| 35 | 桥架1.名称:100\*100 | m | 2 |
| 36 | 配管1.名称:穿线管2.规格:PVC753.配置形式:明配 | m | 10 |
| 37 | 提升机（暂定价6000元） | 项 | 1 |

其他要求：

1、因特殊情况（如冬、雨季、恶劣天气等）下的施工费用增加，清单不单独列项，费用综合考虑在报价内；

2、供应商自行综合考虑施工过程中现有建筑物构筑物的保护，如有损坏，需无偿修复至原样并承担相应相应法律责任；

3、清单描述中其余未提及因素，供应商自行综合考虑到报价中。

4、本工程按国家有关法规、技术规范和安全要求进行施工，文明作业。

5、施工过程中做好其他物品的防护，如有损坏，照价赔偿。及时对施工现场进行卫生 清扫，及时清理施工中产生的垃圾。

6、施工中必须配专职负责人；有健全的施工管理制度和安全管理措施，确保施工安全。施工中发生一切安全事故均由成交供应商负责。施工中必须服从采购人的管理和协调。如施工需报批相关手续均由成交供应商负责，包括所产生的费用。供应商不得擅自更换项目经理。

**附件4：报价单**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **报价(单价：元)** |
| 1 | 山东省第二康复医院餐厅改造 | 小 写 ：大 写 ： |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

 （4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：

签字：

 年 月 日

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价 | 合价 |
|
|  | 装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位:内墙面2.腻子种类:腻子两遍3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 345 |  |  |
| 2 | 石膏板封及饰面墙板洞口封堵1.龙骨材料种类、规格、中距:75＃轻钢龙骨满足使用要求2.基层材料种类、规格:石膏板 | m2 | 8 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚：PVC吊顶1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:PVC板 | m2 | 29.7 |  |  |
| 4 | 块料楼地面1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;2.素水泥砂浆一道;3.面砖规格:800\*800地砖 4.含瓷砖美缝不单列 | m2 | 61 |  |  |
| 5 | 块料楼墙面1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;2.素水泥砂浆一道;3.面砖规格:300\*600/400\*800地砖 4.含瓷砖美缝不单列 | m2 | 20 |  |  |
| 6 | 吊顶天棚：矿棉板吊顶子1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨2.面层材料品种、规格:600\*600矿棉板 | m2 | 61 |  |  |
| 7 | 木质门带套1.门扇类型、规格:成品套装木门2.备注:门套综合考虑报价中，含购买、运输、安装、预埋件、五金，等工作内容 | 樘 | 4 |  |  |
| 8 | 抹灰面油漆1.基层类型:踢脚线刷漆2.刮腻子遍数:腻子打磨找平3.油漆品种、刷漆遍数:踢脚线油漆粉刷 | m | 12 |  |  |
| 9 | 全玻自由门1.规格:无框玻璃自由门2.材料规格：采用10㎜钢化玻璃3.说明:含购买、运输、安装、预埋件、五金配件等所有工作内容，满足施工验收规范的要求 | m2 | 4 |  |  |
| 10 | 原混凝土洞口修补1.基层类型:原混凝土洞口修补2.抹灰厚度、材料种类:植筋、C30混凝土浇筑、含模板 | m2 | 1.04 |  |  |
| 11 | 轻钢龙骨石膏板封门上梁1.龙骨材料种类、规格、中距:75＃轻钢龙骨满足使用要求2.基层材料种类、规格:石膏板3.含乳胶漆粉刷不单列 | m2 | 0.5 |  |  |
| 12 | 螺纹阀门1.类型:水嘴安装2.规格、压力等级:DN203.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 给、排水附(配)件1.材质:不锈钢2.型号、规格:不锈钢地漏 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 原地面破损瓷砖拆除1.人工拆除地面瓷砖面层及水泥砂浆结合层2.建筑垃圾清理装车综合考虑 | m2 | 61 |  |  |
| 15 | 木门窗拆除1.原木门拆除2.拆除后建筑垃圾集中堆放清运 | 樘 | 1 |  |  |
| 16 | 天棚面龙骨及饰面拆除1.部位:600\*600矿棉板顶子拆除2.工作内容:拆除龙骨、面层, 废渣废料清理归堆清运 | m2 | 32 |  |  |
| 17 | 金属（塑钢、断桥）窗1.窗代号及洞口尺寸:55系列断桥铝合金推拉窗2.采用5㎜+12㎜+5㎜中空玻理3.说明:含购买、运输、安装、预埋件、五金配件等所有工作内容，满足施工验收规范的要求 | m2 | 9.22 |  |  |
| 18 | 洞口加固 1.10＃工字钢 2.植筋螺栓 3.型材进行防腐处理 | 米 | 2.1 |  |  |
| 19 | 砖切体（门口台阶改造）1. 砌筑材料：煤矸石烧结砖240\*115\*53
2. 砂浆：1:2.5水泥砂浆
3. 抹灰：2㎝厚1:2水泥砂浆磨平哑光
 | 立方 | 0.39 |  |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱1.名称:室内总配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 配电箱1.名称:室内二级配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 配电箱1.名称：室内电锅配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 5 |  |  |
| 23 | 配电箱1.名称：空调终端配电箱2.型号规格:满足用电规范要求3.安装方式:墙上明装 | 台 | 3 |  |  |
| 24 | 电力电缆1.型号、规格:WDZCYJV22 4\*70+502.敷设方式:穿管敷设3.备注:含电缆头制安 | m | 15 |  |  |
| 25 | 普通灯具1.名称:LED平板灯600\*6002.安装方式:吸顶安装 | 套 | 10 |  |  |
| 26 | 普通灯具1.名称:LED吸顶灯2.型号规格：30W3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 3 |  |  |
| 27 | 普通灯具1.名称:轨道射灯2.型号规格：30W3.安装方式:含轨道安装不单列 | 套 | 8 |  |  |
| 28 | 配线1.名称:铜芯线2.型号:BV6mm23.配线部位:管内穿线 | m | 160 |  |  |
| 29 | 配线1.名称:铜芯线2.型号:BV4 mm23.配线部位:管内穿线 | m | 230 |  |  |
| 30 | 配线1.名称:铜芯线2.型号:BV2.5 mm23.配线部位:管内穿线 | m | 210 |  |  |
| 31 | 插座1.名称:五孔插座2.规格:250V/10A3.安装方式:暗装 | 个 | 17 |  |  |
| 32 | 照明开关1.名称:单联单控2.规格:250V/10A3.安装方式:暗装 | 个 | 7 |  |  |
| 33 | 塑料管1.安装部位:室内2.介质:自来水3.材质、规格:(PP-R)管De204.连接形式:热熔连接 | m | 15 |  |  |
| 34 | 配管1.名称:穿线管2.规格:PVC203.配置形式:暗敷 | m | 60 |  |  |
| 35 | 桥架1.名称:100\*100 | m | 2 |  |  |
| 36 | 配管1.名称:穿线管2.规格:PVC753.配置形式:明配 | m | 10 |  |  |
| 37 | 提升机（暂定价6000元） | 项 | 1 |  |  |

主材明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主材名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

委托代理人签名：

日期：

**附件5：评分标准**

|  |
| --- |
| 总分100分 |
| 投标报价40分 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分40分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100 |
| 改造方案30分 | 描述全面合理、切实可行、有针对性，得其满分。每有一处不足或瑕疵扣2分，扣完为止。分项未提供的得0分。 |
| 主要材料品牌及保证措施10分 | 描述全面合理、切实可行、有针对性，得其满分。每有一处不足或瑕疵扣0.5分，扣完为止。分项未提供的得0分。 |
| 工期保证措施、安全文明施工保证措施10分 | 描述全面合理、切实可行、有针对性，得其满分。每有一处不足或瑕疵扣0.5分，扣完为止。分项未提供的得0分。 |
| 工程质量保证措施10分 | 描述全面合理、切实可行、有针对性，得其满分。每有一处不足或瑕疵扣0.5分，扣完为止。分项未提供的得0分。 |